**枣庄市老年健步鞋产品质量监督抽查实施细则**

**（2024年版）**

**1 抽样**

**1.1抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

**1.2抽样基数**

抽查样品基数满足抽样数量即可。

**1.3抽样范围**

抽查产品种类包括老年健康鞋、跑步鞋、广场鞋等。

**1.4抽样数量**

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（双） | 检验样品数量（双） | 备用样品数量（双） |
| 1 | 老人鞋（旅游鞋） | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 老人鞋（休闲鞋） |

**2 检验项目及检测方法**

表2 老人鞋（旅游鞋）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005  GB/T 23344-2009 |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |
| 6 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 7 | 鞋类产品标识 | GB/T 15107-2013 |

表3 老人鞋（休闲鞋）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 5 | 可分解有害芳香胺 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005  GB/T 23344-2009 |
| 6 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |
| 7 | 鞋类产品标识 | QB/T 2955-2017 |
| 8 | 异味 | QB/T 2955-2017 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

**3.1标准依据**

GB/T 15107-2013 旅游鞋（含修改单）

QB/T 2955-2017 休闲鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

**4.异议复检**

本细则中确定的除鞋类产品标识以外的检验项目，采用备用样品进行复检。

本细则中确定的鞋类产品标识检验项目，采用检验样品复检。