**枣庄市潜水电泵产品质量监督抽查实施细则**

**1 抽样**

1.1抽样方法

在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.2抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样数量

随机抽取2 台产品，其中 1 台作为检验样品，1 台做备用样品。

**2 检验项目及检测方法**

表1：检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| 1 | 匝间冲击耐压试验 | GB/T281、JB/T11702、GB/T 25409 |
| 2 | 保护装置 | GB/T281、JB/T11702、GB/T 25409 |
| 3 | 接地 | GB/T281、JB/T11702、GB/T 25409 |
| 4 | 电缆线端标志与旋转方向 | GB/T281、JB/T11702、GB/T 25409 |
| 5 | 引出电缆 | GB/T281、JB/T11702、GB/T 25409 |
| 6 | 装配要求 | GB/T281、JB/T11702、GB/T 25409 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

**3 判定规则**

3.1标准依据

GB/T2816 井用潜水泵

JB/T 11702 家用潜水泵用电容式电动机技术条件

GB/T 25409 小型潜水电泵

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

**4 异议复检**

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。