枣庄市絮用纤维制品产品质量监督抽查实施细则 ( 2023 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽样数量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | | 抽样数量  (条/套/个) | 检验样品数量  (条/套/个) | 备用样品数量  (条/套/个) |
| 1 | 无填充物床 上用品 | 床单、被套、床罩、毛 巾被 | 2 | 1 | 1 |
| 枕套 | 3 | 2 | 1 |
| 毯子 | 2 | 1 | 1 |
| 配套床上用品 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 有填充物床 上用品 | 绗缝制品 | 2 | 1 | 1 |
| 被类 | 2 | 1 | 1 |
| 枕、靠垫类产品 | 3 | 2 | 1 |

2 检验依据

表 2 无填充物床上用品检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912. 1-2009 |
| 2 | pH 值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886-2019 |
| 9 | 异味 |  |
| 10 | 标识 | GB/T 30157-2013 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 11 | 纤维含量 | FZ/T 01057. 1-2007  FZ/T 01057.2-2007  FZ/T 01057.3-2007  FZ/T 01057.4-2007  FZ/T 01057.6-2007  FZ/T 01057.8-2012  GB/T 2910. 1-2009  GB/T 2910.2-2009  GB/T 2910.3-2009  GB/T 2910.4-2009  GB/T 2910.5-2009  GB/T 2910.6-2009  GB/T 2910.7-2009  GB/T 2910.8-2009  GB/T 2910.9-2009  GB/T 2910. 10-2009  GB/T 2910. 11-2009  GB/T 2910. 12-2009  GB/T 2910. 14-2009  GB/T 2910. 16-2009  GB/T 2910. 17-2009  GB/T 2910. 18-2009  GB/T 2910.20-2009  GB/T 2910.21-2009  GB/T 2910.22-2009  GB/T 2910.24-2009  GB/T 2910. 101-2009  GB/T 16988-2013  GB/T 38015-2019  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01112-2012  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 30003-2009 |

表 3 有填充物床上用品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | | GB/T 2912. 1-2009 |
| 2 | pH 值 | | GB/T 7573-2009 |
| 4 |  | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 |
| 7 | 直接或间  接包覆填  充物的纺  织品 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886-2019 |
| 10 | 纤维含量 | | FZ/T 01057. 1-2007  FZ/T 01057.2-2007  FZ/T 01057.3-2007  FZ/T 01057.4-2007  FZ/T 01057.5-2007  FZ/T 01057.6-2007  FZ/T 01057.8-2012  GB/T 2910. 1-2009  GB/T 2910.2-2009  GB/T 2910.3-2009  GB/T 2910.4-2009  GB/T 2910.5-2009  GB/T 2910.6-2009  GB/T 2910.7-2009  GB/T 2910.8-2009  GB/T 2910.9-2009  GB/T 2910. 10-2009  GB/T 2910. 11-2009  GB/T 2910. 12-2009  GB/T 2910. 14-2009  GB/T 2910. 16-2009  GB/T 2910. 17-2009  GB/T 2910. 18-2009  GB/T 2910.20-2009  GB/T 2910.21-2009  GB/T 2910.22-2009  GB/T 2910.24-2009  GB/T 2910.25-2017  GB/T 2910. 101-2009  GB/T 16988-2013  GB/T 38015-2019  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01112-2012  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 30003-2009 |
| 11 | 絮用纤维原料要求 | | GB 18383-2007 5 1 、5 2 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容) 或修订版不适用于本细则。凡 是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3. 1 依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB 18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 22796-2009 被、被套

GB/T 22796-2021 床上用品

GB/T 22843-2009 枕、垫类产品

GB/T 22844-2009 配套床上用品

GB/T 22855-2009 拉舍尔床上用品

GB/T 24252-2019 蚕丝被

FZ/T 33008-2010 亚麻凉席

FZ/T 34003-2011 亚麻床上用品

FZ/T 43007-2011 丝织被面

FZ/T 61001-2019 纯毛、毛混纺毛毯

FZ/T 61002-2019 化纤仿毛毛毯

FZ/T 61004-2017 拉舍尔毛毯

FZ/T 61005-2015 线毯

FZ/T 61006-2019 纬编腈纶毛毯

FZ/T 62013-2019 再生纤维素纤维凉席

FZ/T 62019-2012 工艺绗缝被

FZ/T 81005-2017 绗缝制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或 一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质

量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检 产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判 定。